	Камера PRO-CA20S V1.0  

	Изображение
	
	Особенности
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	· Матрица CMOS  1/2.8" с разрешением 2.13Mп 
· Разрешение: 1920H*1080V
· Минимальная освещенность: 0.05 лк (цвет)
· Автоматический электронный затвор, автоматическая экспозиция и баланс белого
· Поддержка бесступенчатой регулировки угла наклона. Клей 3М для установки камеры на лобовое стекло, чтобы получить изображение без бликов и отражений
· Компактный и эстетичный дизайн делает установку камеры FrontView простой и удобной

	Технические характеристики

	Модель
	PRO-CA20S

	Матрица
	1/2.8〃2.13Mп CMOS

	Разрешение
	1920H*1080V

	Стандарт видеосигнала 
	NTSC/PAL

	Мин. освещенность
	0.05 лк (цвет)

	Электронный затвор
	1/25с-1/25,000с (авто)

	Система синхронизации
	Внутренняя синхронизация

	Система развертки
	Прогрессивная развертка

	Соотношение сигнал/шум
	≥ 50дБ

	Объектив
	2.8 мм M12@F2.0; / HFOV: 113°, VFOV: 59°; (Все углы ±5°) или
4 мм M12@F2.0; HFOV: 86°, VFOV: 48°; (Все углы ±5°)

	Баланс белого
	Автоматическое отслеживание баланса белого

	Дневной/ночной режим
	Полноцветный режим (без ИК)

	Автоусиление
	Поддерживается

	Компенсация засветки
	Поддерживается

	3D шумоподавление
	Поддерживается

	Гамма-коррекция
	0.45

	Широкий дин. диапазон
	50 дБ

	Видеовыход
	AHD коаксиальный стандарта HD, 4-контактный авиационный кабель

	Источник питания
	12В ± 10% постоянного тока

	Энергопотребление (макс)
	90мA/12В ± 5% постоянного тока

	Рабочая температура
	-40°C ~ 70°C

	Рабочая влажность
	<90% (без конденсата)

	Размеры
	87мм*54.5мм*39мм (Д*Ш*В)

	Масса нетто
	Около 100г



	Размеры
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	Интерфейс кабеля видеовыхода
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